附表二

湖北省农业机械报废种类及其补贴标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 机型 | 基本配置和参数 | 报废补贴额（元） |
| 1 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动 | 500 |
| 手扶拖拉机 | 11-15马力直联传动 | 900 |
| 轮式拖拉机 | ≤20马力 | 1000 |
| 轮式拖拉机 | 20马力＜功率≤50马力 | 3500 |
| 轮式拖拉机 | 50马力＜功率≤80马力 | 7000 |
| 轮式拖拉机 | 80马力＜功率≤100马力 | 10000 |
| 轮式拖拉机 | ＞100马力 | 12000 |
| 履带式拖拉机（不含轻型履带拖拉机） | 50马力＜功率≤80马力 | 7000 |
| 履带式拖拉机（不含轻型履带拖拉机） | 80马力＜功率≤100马力 | 10000 |
| 履带式拖拉机（不含轻型履带拖拉机） | ＞100马力 | 12000 |
| 2 | 联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量≤0.5kg/s | 900 |
| 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 0.5kg/s＜喂入量≤1kg/s | 3000 |
| 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 1kg/s＜喂入量≤3kg/s | 5500 |
| 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 3kg/s＜喂入量≤4kg/s | 7300 |
| 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量＞4kg/s | 11000 |
| 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 收获行数：3行，功率≥35马力 | 7200 |
| 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 收获行数：≥4行，功率≥35马力 | 17500 |
| 自走式玉米联合收割机（含自走式玉米籽粒联合收获机、穗茎兼收玉米收获机） | 收获行数：2行 | 7200 |
| 自走式玉米联合收割机（含自走式玉米籽粒联合收获机、穗茎兼收玉米收获机） | 收获行数：3行 | 12500 |
| 自走式玉米联合收割机（含自走式玉米籽粒联合收获机、穗茎兼收玉米收获机） | 收获行数：4行及以上 | 20000 |
| 悬挂式玉米联合收割机 | 收获行数：1-2行 | 3000 |
| 悬挂式玉米联合收割机 | 收获行数：3-4行 | 5500 |
| 3 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式；4行 | 1200 |
| 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式；6行及以上 | 1600 |
| 4行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式；4行及以上 | 1000 |
| 4-5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式；4行、5行 | 4600 |
| 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式；6、7行 | 8500 |
| 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式；8行及以上 | 11000 |
| 4 | 机动喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 60 |
| 12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m；形式:悬挂及牵引式 | 300 |
| 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m；形式:悬挂及牵引式 | 600 |
| 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力；自走式,四轮驱动、四轮转向 | 800 |
| 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力；自走式,四轮驱动、四轮转向 | 4000 |
| 18-50马力液压驱动自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率＜50马力；自走式，四轮液压驱动、四轮转向 | 6400 |
| 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力；自走式,四轮驱动、四轮转向 | 6000 |
| 50-100马力液压驱动自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率＜100马力；自走式，四轮液压驱动、四轮转向 | 8800 |
| 5 | 机动脱粒机 | 生产率300kg/H以下稻麦脱粒机(不含手持式半喂入稻麦脱粒机) | 生产率<300kg/H | 60 |
| 生产率300kg/H及以上稻麦脱粒机(不含手持式半喂入稻麦脱粒机) | 生产率≥300kg/H | 90 |
| 生产率0.4T/H及以上玉米脱粒机 | 生产率≥0.4T/H | 40 |
| 花生摘果机,配套动力3-7kW | 花生摘果机,3kW≤配套动力<7kW | 50 |
| 花生摘果机,配套动力7-11kW | 花生摘果机,7kW≤配套动力<11kW | 70 |
| 花生摘果机,配套动力11kW及以上 | 花生摘果机,配套动力≥11kW | 1000 |
| 6 | 饲料粉碎机 | 400-550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 200 |
| 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 350 |
| 7 | 铡草机 | 1T/H以下铡草机 | 生产率<1T/H | 100 |
| 1-3T/H铡草机 | 1T/H≤生产率<3T/H | 150 |
| 3-6T/H铡草机 | 3T/H≤生产率<6T/H | 300 |
| 6-9T/H铡草机 | 6T/H≤生产率<9T/H | 500 |
| 9-15T/H铡草机 | 9T/H≤生产率<15T/H | 1000 |
| 15-20T/H铡草机 | 15T/H≤生产率<20T/H | 1200 |
| 20T/H及以上铡草机 | 生产率≥20T/H | 2600 |